**Eletroválvula**

Para TEMPOMATIC multi-urinóis

M3/4" - 12 V - Com filtro

Referência: **429101**

Info Prescrição

Eletroválvula com filtro.

Para TEMPOMATIC urinol.

Ligações M3/4".

Funciona com alimentação de 12V.

Dimensões: 62 x 49,3 mm.