**Eletroválvula**

Para TEMPOMATIC 3 urinol

Ø28 - 6V

Referência: **492647**

Info Prescrição

Eletroválvula.

Para TEMPOMATIC 3 urinol.

Ligações M Ø11.

Funciona com alimentação de 6V.

Dimensões: 39 mm, Ø 28,5, cabo: 100 mm.