**Separador de urinol preto AZA**

Inox 304 preto mate - H. 600 mm

Referência: **100620BK**

Info Prescrição

Separador de urinol suspenso.

Inox 304 bacteriostático.

Espessura do inox: 3 mm.

Acabamento em Teflon® preto mate.

Cantos redondos.

Fornecido com fixações e parafusos antirroubo TORX.

Peso: 4 kg.

Garantia 30 anos.