**Eletroválvula**

Para TEMPOMATIC MIX 3 E TEMPOMATIC 4 lavatório

Com regulação de débito - M28 - 6V

Referência: **479650**

Info Prescrição

Eletroválvula de piston e débito regulável.

Para TEMPOMATIC MIX 3 lavatório (a partir de maio de 2023).

para TEMPOMATIC 4 lavatório.

Funciona com alimentação de 6V.

Dimensões: 36 + 38 mm, M28 x 1,5.