**Sanita suspensa preto S21 S**

Inox 304 preto mate

Referência: **110310BK**

Info Prescrição

Sanita suspensa.

Compatível com todas as estruturas de suporte standard do mercado.

Design simples e elegante.

Inox 304 bacteriostático. Espessura do inox: 1,5 mm.

Acabamento em Teflon® preto mate.

Sanita estampada, sem soldaduras, para uma fácil manutenção e melhor higiene.

Lavagem perimetral integrada.

Entrada de água horizontal Ø 55 mm.

Descarga horizontal Ø 100 mm.

Economia de água: funciona com 4 L de água e mais.

Fundo fechado.

Furação para fixação do assento. Fornecido com espelho embelezador tapa-furos em inox preto mate para uso sem assento.

Instalação rápida e fácil: montagem frontal graças a uma placa de fixação em inox.

Fornecido com a placa de montagem e 6 parafusos antirroubo TORX.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para descarga de 4 L.

Peso: 11 kg.

Garantia 30 anos.