**Sanita PMR suspensa preto 700 S**

Inox 304 preto mate - Para pessoas com mobilidade reduzida

Referência: **110710BK**

Info Prescrição

Sanita suspensa.

Sanita com 700 mm de comprimento para um melhor conforto para pessoas com mobilidade reduzida.

Compatível com todas as estruturas de suporte standard do mercado.

Design simples e elegante.

Inox 304 bacteriostático. Espessura do inox: 1,5 mm.

Acabamento em Teflon® preto mate.

Sanita estampada, sem soldaduras, de fácil manutenção e melhor higiene.

Lavagem perimetral.

Entrada de água horizontal Ø 55 mm.

Descarga horizontal Ø 100

Economia de água: funciona com 4 L de água e mais.

Fundo fechado.

Furação para fixação do assento. Fornecido com espelho embelezador tapa-furos em inox preto mate para uso sem assento.

Instalação rápida e fácil: montagem frontal através de tampa de acesso em inox.

Fornecido com a placa de montagem e 6 parafusos antirroubo TORX.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para descarga de 4 L.

Peso: 14,5 kg.

Garantia 30 anos.