**Sanita com reservatório preto MONOBLOCO S21**

Inox 304 preto mate

Referência: **110390BK**

Info Prescrição

Sanita ao pavimento com reservatório de dupla descarga 3/6 litros.

Inox 304 bacteriostático. Espessura do inox: 1,5 mm.

Acabamento em Teflon® preto mate.

Sanita estampada, sem soldaduras, para uma melhor higiene.

Lavagem perimetral integrada. Entrada de água inferior encastrada ou exterior lateral (direita/esquerda).

Descarga de água encastrada horizontal ou vertical. Fornecido com curva de esgoto em PVC.

Furação para fixação do assento. Fornecido com espelho embelezador tapa-furos em inox preto mate para uso sem assento.

Instalação rápida: 2 janelas de acesso com parafusos antirroubo TORX.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para descarga de 4 L.

Peso: 21 kg.

Garantia 30 anos.