**Saída higiénica BIOSAFE M16,5/100**

1 unidade

Referência: **922660**

Info Prescrição

Saída livre BIOSAFE higiénica M16,5/100 para as gamas 2920 e 2664/2665.

Sem grelha e nenhuma partição em contacto com a água.

Débito 5 l/min.

Sem estagnação de água nas partes internas reduzindo assim o desenvolvimento bacteriano.

Peça em Hostaform® reduz a formação de calcário.

Fornecida individualmente.

Só pode ser instalada numa torneira ou misturadora com débito limitado com o objetivo de garantir um bom fluxo do jato sem salpicos.