**Lavatório de pousar preto ALGUI**

Inox 304 preto mate - De pousar sobre bancada

Referência: **120110BK**

Info Prescrição

Lavatório de pousar sobre bancada, Ø 375 mm.

Apropriado para uma torneira/misturadora de parede ou cano alto.

Diâmetro interior da cuba: 310 mm.

Inox 304 bacteriostático.

Espessura do inox: 1,2 mm.

Acabamento em Teflon® preto mate.

Cuba estampada de uma só peça, sem soldaduras.

Acabamento anticortes.

Fornecido sem válvula. Possibilidade de adicionar uma válvula com acabamento preto (6110BK) ou uma válvula com acabamento cromado (6110).

Sem furo ladrão.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 3,8 kg.

Garantia 30 anos.