**Lavatório de pousar UNITO**

Inox 304 preto mate - De pousar sobre bancada

Referência: **120810BK**

Info Prescrição

Lavatório de pousar sobre bancada, 395 x 350.

Apropriado para uma torneira/misturadora de parede ou cano alto.

Inox 304 bacteriostático.

Espessura do inox: 1,2 mm.

Acabamento em Teflon® preto mate.

Acabamento anticortes.

Sem furo para torneira.

Fornecido sem válvula. Possibilidade de adicionar uma válvula com acabamento preto (6110BK) ou uma válvula com acabamento cromado (6110).

Sem furo ladrão.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 3,3 kg.

Garantia 30 anos.