**Lavatório mural preto MINI BAILA**

Inox 304 preto mate

Referência: **121180BK**

Info Prescrição

Lavatório de fixação mural.

Diâmetro interior do lavatório: 310 mm.

Inox 304 bacteriostático.

Espessura do inox: 1 mm.

Acabamento em Teflon® preto mate.

Acabamento anticortes.

Com furo para torneira Ø 35 ao centro.

Fornecido sem válvula. Possibilidade de adicionar uma válvula com acabamento preto (6110BK) ou uma válvula com acabamento cromado (6110).

Sem furo ladrão. Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 4,1 kg.

Garantia 30 anos.