**Ligação rápida BIOFIL M24x125**

Para duche mural fixo ou painel de duche

Referência: **820125**

Info Prescrição

Ligação rápida M24x125 para duche mural fixo ou painel de duche.

Instalação rápida e fácil do dispositivo de filtração sobre um duche de parede ou painel de duche tipo DELABIE (SPORTING, SECURITHERM...).

Garantia 30 anos.