**Conjunto de duche com misturadora termostática SECURITHERM**

Misturadora termostática Securitouch sem válvula antirretorno

Com ligações excêntricas standard

Referência: **H9768SHYG**

Info Prescrição

Conjunto de duche termostático bicomando SECURITHERM com dispositivo auto dreno:

• Misturadora de duche com cartucho anticalcário:

Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.

Misturadora termostática sem válvula antirretorno nas entradas (limita a proliferação bacteriana).

Misturadora com segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.

Cabeça cerâmica 1/4 de volta para a regulação do débito.

Temperatura regulável até 43°C.

Duplo limitador de temperatura: 1º limitador desbloqueável aos 41°C, 2º limitador ativado aos 43°C.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte da alimentação de água fria.

Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.

Comando por manípulos ERGO.

Saída de duche M1/2".

Filtros integrados nas entradas F3/4".

Misturadora com 2 ligações murais excêntricas M1/2" M3/4"

• Chuveiro de duche (ref. 813) e suporte de chuveiro mural inclinável cromado (ref. 845).

• Ligação antiestagnação FM1/2" a colocar entre a saída inferior e o flexível de duche, para dreno automático do flexível e do chuveiro (ref. 880).

Misturadora particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora termostática certificada NF Médical (França).

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR)

Misturadora de duche com garantia de 30 anos.