**Eletroválvula**

Para as gamas TEMPOMATIC e BINOPTIC lavatório

MM3/8" - 12V - Com filtro

Referência: **495612**

Info Prescrição

Eletroválvula com filtro.

Para os produtos da gama TEMPOMATIC e BINOPTIC lavatório.

Ligações M3/8".

Funciona com alimentação de 12V.

Dimensões: 64 x 50 mm.