**Módulo eletrónico**

Para TEMPOMATIC lavatório ou duche

Corrente - 230/12V

Referência: **495445BC**

Info Prescrição

Módulo eletrónico.

Módulo eletrónico para torneiras TEMPOMATIC de lavatório ou de duche.

Com a função limpeza periódica.

Funciona com alimentação por corrente de 230/12V.

Dimensões: 110 x 75 x 41 mm.