**Módulo eletrónico**

ParaTEMPOMATIC urinol e duche

Corrente

Referência: **487449**

Info Prescrição

Módulo eletrónico.

Para torneiras TEMPOMATIC de urinol ou de duche.

Funciona com alimentação por corrente de 12V.

Dimensões: 75 x 75 x 37 mm.