**Alimentação elétrica**

Para TEMPOMATIC 4 lavatório - após fevereiro 2016

Encastrada - por corrente - 230/6V

Referência: **490240**

Info Prescrição

Alimentação elétrica.

Encastrada para TEMPOMATIC 4.

Funciona com alimentação por corrente 230/6V .

Para TEMPOMATIC 4 datada após fevereiro de 2016.

Dimensões: 50 x 50 x 25 mm.