**Painel de duche temporizado TEMPOSOFT**

Temporizado, alimentação posterior por flexível

Chuveiro fixo, alumínio

Referência: **749310**

Info Prescrição

Painel de duche temporizado:

Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Torneira de duche temporizada TEMPOSOFT para alimentação de água misturada.

Abertura suave.

Temporização ~30 segundos.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche fixo ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Ligação M1/2" de água misturada.

Alimentation cachée par flexible.

Fixações ocultas.

Filtro.

Painel de duche adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.