**Conjunto de pré-lavagem baixo monofuro com misturadora**

Conjunto de pré-lavagem com chuveiro

Referência: **5526**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo com coluna e gancho orientável.

Misturadora monofuro de bancada com comando "joystick".

Adaptado para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Chuveiro anticalcário com jato regulável: jato reto, jato chuva, jato lâmina.

Débito: 7 l/min a 3 bar.

Flexível armado L.0,50 m preto de qualidade alimentar.

Coluna 3/4" en inox.

Mola guia em inox.

Flexíveis F3/8"com filtros e válvulas antirretorno.

Conjunto de pré-lavagem com garantia de 30 anos.