**Caixa de encastrar para misturadora de duche termostática**

Misturadora sequencial, kit 1/2

Encastrada com curva, estanque

Referência: **H96CBOX**

Info Prescrição

Caixa de encastrar estanque para misturadora de duche termostática sequencial, kit 1/2:

- Flange com junta de estanquidade.

- Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.

- Alimentação superior.

- Instalação modulável (calhas, parede em alvenaria, painel).

- Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 83 mm).

- Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".

- Torneiras de segurança e de regulação de débito, filtros e cartucho integrados e acessíveis pela frente.

- Misturadora de duche termostática sequencial.

- Entrega em 2 kits: purga da rede segura, sem elemento sensível.

Garantia 30 anos.

A encomendar com a placa de comando com a ref. H9633.