**Coluna de pré-lavagem curta**

Com torneira de enchimento e bica tubo orientável

Referência: **433500**

Info Prescrição

Coluna de pré-lavagem curta de latão H. 516 mm.

Torneira de enchimento de cabeça com válvula com mecanismo reforçado e manípulo ergonómico.

Bica orientável L.200.

Coluna adaptada para uso intensivo em Cozinhas Profissionais.