**Eletroválvula**

Para TEMPOMATIC WC e urinóis

MM 1" - 12 V

Referência: **461035**

Info Prescrição

Eletroválvula.

Para TEMPOMATIC WC e urinol (exceto ref. 463326).

Ligações MM 1".

Funciona com alimentação de 12V.

Dimensões: 108 x 107 mm.