**Módulo eletrónico**

Para TEMPOMATIC urinol para atravessar a parede

12 V sem transformador

Referência: **428112**

Info Prescrição

Módulo eletrónico.

Para urinol individual.

Para torneiras TEMPOMATIC de urinol, para atravessar a parede.

Funciona com alimentação de 12V.

Transformador não fornecido.

Dimensões: 105 x 105 x 60 mm.