**Alimentação elétrica**

Tomada de alimentação para TEMPOMATIC 4 lavatório

Europeia - 6 V

Referência: **490241**

Info Prescrição

Alimentação elétrica.

Tomada europeia para TEMPOMATIC 4.

Funciona com alimentação por corrrente 6V.

Para TEMPOMATIC 4 datada após fevereiro de 2016.

Dimensão do cabo: 0,5 m.