**Placa de Comando**

Para TEMPOMATIC WC bicomando

Por corrente - Inox satinado

Referência: **464PISS**

Info Prescrição

Placa de comando (apenas) com eletrónica integrada.

Para sistema de descarga de água sem reservatório TEMPOMATIC bicomando.

Alimentação por corrente 230/6 V.

Acabamento da placa em inox satinado e botão de metal cromado.