**Cartucho temporizado**

Para TEMPOMIX lavatório

Temporização ~7 seg

Referência: **743796**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras TEMPOMIX de lavatório.

Para as torneiras de lavatório TEMPOMIX de parede tipo 796000, 796838,797000,798152 (design antigo).

Temporização ~7 seg.

Débito ajustável de 1,4 a 6 l/min.