**Misturadora de duche encastrada com equilíbrio de pressão**

Misturadora mecânica EP em caixa estanque, kit 2/2

Sem chuveiro de duche

Referência: **2541EP**

Info Prescrição

Misturadora de duche mecânica encastrada com equilíbrio de pressão, kit 2/2.

Misturadora monocomando com cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão .

Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Segurança anti-queimaduras total: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem cortar a alimentação de água fria.

Débito regulado a 9 l/min (apenas a misturadora), 6 l/min a 3 bar com chuveiro de duche.

Comando por manípulo compacto.

Filtros e válvulas antirretorno nas entradas.

A completar com chuveiro de duche.

Placa inox polido brilhante 166 x 166 mm.

Misturadora mecânica com equilíbrio de pressão SECURITHERM, particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora de duche adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora de duche com garantia de 30 anos.

A encomendar com a caixa de encastre estanque ref. 254BOX.