**Misturadora de duche mecânica encastrada**

Misturadora mecânica em caixa estanque, kit 2/2

Sem chuveiro de duche

Referência: **2541**

Info Prescrição

Misturadora de duche mecânica encastrada, kit 2/2.

Misturadora monocomando com cartucho cerâmico clássico Ø 40.

Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem cortar a alimentação de água fria.

Débito regulado a 9 l/min (apenas a misturadora), 6 l/min a 3 bar com chuveiro de duche.

Comando por manípulo compacto.

A completar com chuveiro de duche.

Placa inox polido brilhante 166 x 166 mm.

Misturadora mecânica, particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora de duche adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Misturadora de duche com garantia de 30 anos.

A encomendar com a caixa de encastre estanque ref. 254BOX.