**Armário espelho 4 funções**

Espelho, torneira e doseador de sabão eletrónicos, dispensador toalhas

Acabamento melamina preto mate e inox 304 - 600 mm

Referência: **510205**

Info Prescrição

Armário espelho com 4 funções: espelho, torneira e doseador de sabão eletrónicos e dispensador de toalhas de papel.

Armário design com acabamento em melamina preto mate e inox 304.

Sem contacto manual para uma melhor higiene: doseador de sabão e torneira eletrónicos.

Instalação fácil e rápida:

- Apenas uma ligação elétrica para todos os elementos: alimentação por corrente 230 V / 50-60 Hz.

- Ligação à rede de água pela parte superior ou no interior do armário.

- Ligação de água M3/8".

- Fixações invisíveis. Armário espelho fornecido com parafusos de inox para parede de betão ou reforço de madeira.

- Dobradiças ajustáveis.

Módulo 4 funções:

Espelho de vidro com 4 mm de espessura e faixa de vidro preto com pictogramas luminosos.

Doseador de sabão eletrónico:

- Bomba doseadora antidesperdício.

- Reservatório de grande capacidade: 5 litros.

- Adaptado para sabão líquido de base vegetal, com viscosidade máxima de: 3 000 mPa.s. ou sabão espuma especial.

Torneira eletrónica de lavatório\*:

- Eletroválvula antiestagnação.

- Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

- Quebra-jatos anticalcário.

- Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

- Torneira de segurança.

Dispensador de toalhas de papel:

- Sistema de distribuição folha à folha.

- Dimensões: 120 x 275 x 360 mm.

- Capacidade: 500 folhas.

Iluminação do lavatório por bandas LED.

Modelo antivandalismo com fechadura e chave standard DELABIE.

Antibloqueio: fecho automático em caso de utilização contínua.

Prateleira de arrumação integrada.

Possibilidade de montagem de vários armários juntos para criar uma parede de espelhos: parafusos de ligação fornecidos.

Dimensões: 600 x 223 x 1000 mm.

Peso: 28 kg.

Armário espelho com garantia de 30 anos.

CE.

\* Prever uma misturadora PREMIX.