**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPLOFLUX 2 WC

Temporização ~7 seg

Referência: **743622**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras TEMPOFLUX 2 WC.

Para torneira de sanita encastrada ou com estrutura de suporte.

Encastre 10-35 mm.

Débito ajustável.

Temporização ~7 seg.