**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPLOFLUX 2 WC

Temporização ~7 seg.

Referência: **743677**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras TEMPOFLUX 2 WC.

Para torneira de sanita encastrada ou com estrutura de suporte.

Débito ajustável.

Temporização ~7 seg.