**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPLOFLUX 3 WC

Temporização ~7 seg

Referência: **743765**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras TEMPOFLUX 3 WC.

Para torneira de sanita encastrada ou com estrutura de suporte..

Com mecanismo antibloqueio.

Débito ajustável.

Temporização ~7 seg.