**Estrutura de suporte corta-fogo autoportante TEMPOFIX 3 para WC**

Para TEMPOFLUX 3

Autoportante, para divisória de 53 a 105 mm

Referência: **565065BE**

Info Prescrição

Estrutura de suporte autoportante para sanita suspensa, kit 1/2.

Corta-fogo CF 60 min - EI60.

Estrutura em aço epoxy preto com pés largos para fixação ao pavimento portador:

- Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm (com referência a 1 m).

- Tubo de descarga Ø 32 com emboque de junção Ø 55 com flange intumescente para proteção contra incêndio.

- Tubo de esgoto Ø 90 em ABS para colar à junta de estanquidade, com 2 posições de regulação e flange intumescente para proteção contra incêndio.

- Conforme a norma NF D12-208 e regulamentação de incêndio (Decreto de 25 de junho de 1980, França).

- Compatível com divisórias maciças de 53 a 105 mm (4 BA13 e azulejos no mínimo).

Caixa de encastre estanque com flange intumescente e conjunto de proteção contra incêndios:

- Proteção antisifónica no interior da caixa.

- Torneira de segurança e de regulação de débito integradas.

Entregue pré-montada.

Garantia 30 anos.

A encomendar com a placa de comando com a ref. 763000.