**Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 5**

Pilhas, mural

Bica, L.150

Referência: **449406**

Info Prescrição

Torneira de lavatório eletrónica mural:

Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V integradas.

Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.

Corpo de metal cromado.

Fixação mural.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.