**Cartucho termostático para misturadoras de duche**

Cartouche thermostatique séquentielle SECURITHERM

Pour mitigeurs H9631/H9633

Referência: **N962**

Info Prescrição

Cartucho termostático sequencial para misturadoras de duche termostáticas encastradas.

Cartucho SECURITHERM para misturadoras H9631/H9633.