**Siège de douche rabattable Be-Line avec pied**

Siège mural rabattable et amovible

Aluminium époxy noir mat

Référence: **511930BK**

Descriptif CCTP

Siège de douche mural rabattable amovible Be-Line®.

Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).

Modèle design et large.

Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage antivol. Limite le nombre de sièges dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.

Retenue en position verticale. Descente freinée.

Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Assise pleine réalisée en polymère haute résistance.

Surface antidérapante.

Bonne résistance à la Bétadine®.

Renfort par un pied articulé central se repliant automatiquement.

Finition noir mat permettant un bon contraste visuel avec un mur clair.

5 points de fixation invisibles.

Livré avec vis inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Dimensions : 443 x 450 x 480 mm.

Encombrement replié : 87 x 541 mm.

Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Siège mural rabattable garanti 30 ans. Marquage CE.