**Banqueta de duche Be-Line®**

Assento antracite

Estrutura em inox 304

Referência: **511418C**

Info Prescrição

Banqueta de duche Be-Line®.

Banqueta para deficientes, pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Modelo grande com abas ergonómicas.

Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.

Assento sólido antracite em polímero de alta resistência.

Superfície antiderrapante.

Boa resistência ao Betadine®.

Estrutura em inox 304 Ø 18 x 2 mm.

Dimensões: 360 x 540 x 480 mm.

Altura do assento: 480 mm.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Pés com tampas de proteção de plástico cinzento.

Banqueta de duche com garantia de 30 anos.