**Eletroválvula**

Para duche e urinol

MM1/2", 6 V, com filtro

Referência: **495615**

Info Prescrição

Eletroválvula com filtro.

Para os produtos das gamas TEMPOMATIC urinol e SECURITHERM duche.

Ligações M1/2".

Dimensionões: 64 x 50 mm.