**Módulo 3 funções para instalação atrás de um espelho**

Secador de mãos, dos. de sabão e torneira eletrónicos

Para instalar atrás do armário espelho, corrente

Referência: **510203I**

Info Prescrição

Módulo 3 funções: doseador de sabão e torneira eletrónicos e secador de mãos elétrico.

Sem contacto manual para uma melhor higiene: doseador de sabão, torneira e secador de mãos com deteção automática das mãos por célula de infravermelhos.

Instalação fácil e rápida:

- Integração no armário. Fixações do suporte por detrás e pelos lados. Suporte em inox 304, espessura de 1,2 mm.

- Apenas uma ligação elétrica para todos os elementos: alimentação por corrente 230 V / 50-60 Hz.

- Ligação de água M3/8".

- Fornecido com parafusos de inox para parede de betão ou reforço de madeira.

Módulo 3 funções:

Doseador de sabão eletrónico:

- Bomba doseadora antidesperdício.

- Reservatório de grande capacidade: 5 litros.

- Adaptado para sabão líquido de base vegetal, com viscosidade máxima de: 3 000 mPa.s. ou sabão espuma especial.

Torneira eletrónica de lavatório\*:

- Eletroválvula antiestagnação.

- Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

- Quebra-jatos anticalcário.

- Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

- Torneira de segurança.

Secador de mãos de ar comprimido:

- Secagem ultrarrápida.

- Velocidade do ar: 360 km/h. Caudal: 36 l/s.

- Baixo consumo de energia: 704 W.

- Nível sonoro: 74 dBA.

- Classe I, IP23.

- Garantia 3 anos.

Fornecido com pictogramas autocolantes para indicação no armário espelho da localização das diferentes funções: sabão, água, ar.

Modelo antivandalismo com fechadura e chave standard DELABIE.

Antibloqueio: fecho automático em caso de utilização contínua.

Dimensões: 561 x 183 x 381mm.

Peso: 6,1 kg.

Garantia 30 anos.

CE.

\* Prever uma misturadora PREMIX.