**Secador de mãos de ar comprimido HIGHFLOW Compact polido satinado**

Ar comprimido

Inox 304 polido satinado

Referência: **510625S**

Info Prescrição

Secador de mãos de ar comprimido HIGHFLOW Compact.

Modelo robusto.

Bocal central iluminado concentra o ar comprimido nas mãos a mais de 360 km/h.

Secador de mãos ultrarrápido: secagem entre 10 a 12 segundos.

Escolha de ar quente ou frio por interruptor oculto.

Secador de mãos automático por deteção infravermelhos.

Tecnologia inteligente: para automaticamente quando as mãos são retiradas.

Antibloqueio: paragem automática se estiver em utilização contínua, superior a 60 segundos.

Ino 304 polido satinado bacteriostático.

Fácil limpeza: corpo monobloco.

Espessura do inox: 1 mm.

Caudal total: 39 l/seg.

Velocidade do ar: 360 km/h.

Baixo consumo de energia: 1350 W.

220-240 V~ / 50/60 Hz.

Nível sonoro: 70 dBA.

Dimensões: 173 x 256 x 152 mm.

Peso: 3,1 kg.

Classe I, IP23.

CE.

Garantia 3 anos.