**Eletroválvula**

Para TEMPOMATIC 3 lavatório (design antigo)

Com regulação de débito - M28 - 6 V

Referência: **479651**

Info Prescrição

Eletroválvula de piston e débito regulável.

Para TEMPOMATIC 3 lavatório (design antigo).

Funciona com alimentação de 6 V.

Dimensões: 35 + 38 mm, M28 x 1,0.