**Caixa de encastrar TEMPOMATIC 4 de duche**

Pilhas, kit 1/2

Encastrada, estanque

Referência: **443PBOX**

Info Prescrição

Caixa de encastrar estanque para TEMPOMATIC 4 de duche, kit 1/2:

Flange com junta de estanquidade.

Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.

Instalação modulável (calhas, parede em alvenaria, painel).

Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 93 mm).

Torneira de segurança e de regulação de débito, filtro, válvula antirretorno e cartucho integrados e acessíveis pela frente.

Entrega em 2 kits: purga da rede segura, sem elemento sensível.

Garantia 30 anos.

A encomendar com a placa de comando com a ref. 443218.