**Coletor de alimentação encastrado para SPORTING 2 SECURITHERM**

Para SPORTING 2 SECURITHERM por corrente - Kit 1/2

Compacto, alimentação superior ou inferior

Referência: **714012**

Info Prescrição

Coletor de alimentação encastrado, kit 1/2:

Coletor compacto para painel de duche SPORTING 2 SECURITHERM por corrente.

Alimentação encastrada superior ou inferior.

Fornecido com tampões montados para facilitar o teste de pressão.

Montagem facilitada da placa de fixação: sistema de baioneta que permite manter os tampões no sítio.

Fixação por parafuso ou alicate de cravar.

Instalação modulável (calhas, parede de alvenaria):

- Instalação sobre calhas (com ou sem espaçadores fornecidos): compatível com revestimentos de 24 a 68 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 48 mm).

- Instalação em parede de alvenaria: compatível com revestimentos de 0 a 68 mm.

Purga da rede segura sem elemento sensível.

Ligações M1/2".

Garantia 30 anos.

A encomendar com o SPORTING 2 SECURITHERM de alimentação encastrada por corrente, com a ref. 714910.