**Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX 5**

Pile, mural

Para divisória, L. 180, eletrónica integrada

Referência: **499416**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório eletrónica para atravessar a parede:

Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V.

Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Sensor de presença infravermelho ativo, otimizado no topo da bica.

Corpo de metal cromado.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Regulação de temperatura com limitador regulável.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.