**Lavatório coletivo mural CANAL**

Inox 304 polido satinado - L. 1800 mm

Sem furo para torneira - Esgoto à esquerda

Referência: **122280**

Info Prescrição

Lavatório coletivo de fixação mural, 3-4 serviços - 1800 mm.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 0,8 mm para a cuba e 1,5 mm para a envolvente e suportes de montagem.

Fácil instalação: sem cobre-juntas para instalar, lavatório leve.

Esgoto à esquerda.

Sem furo para torneira.

Fornecido com válvula de 1"1/2. Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14296.

Peso: 10,3 kg.

Possibilidade de acrescentar um respaldo em Inox 304 bacteriostático (ref. 100280).

Garantia 30 anos.