**Separador para urinol L**

Inox 304 polido satinado - H. 1020 mm

Referência: **100910**

Info Prescrição

Separador para urinol L para encastrar.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do inox: 3 mm.

A fixar diretamente sobre o urinol no local desejado.

Só pode ser montado nos urinóis L para encastrar com as refs. 130200, 130210 e 130220.

Peso: 3,90 kg.

Garantia 30 anos.