**Separador para urinol LP**

Inox 304 polido satinado - H. 770 mm

Séparateur d'urinoir pour stalle LP

Referência: **100920**

Info Prescrição

Separador para urinol LP para pousar.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do inox: 3 mm.

A fixar diretamente sobre o urinol no local desejado.

Só pode ser montado nos urinóis LP para pousar ref. 130300, 130310 e 130320.

Peso: 2,75 kg.

Garantia 30 anos.