**Sanita suspensa S21 S com proteções em preto**

Inox 304 polido satinado

Referência: **110310PAD**

Info Prescrição

Sanita suspensa, 360 x 350 x 535 mm.

Compatível com todas as estruturas de suporte standard do mercado.

Design simples e elegante.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,5 mm

Sanita estampada, sem soldaduras, para uma fácil manutenção e melhor higiene.

Interior da sanita polido com bordos arredondados para uma fácil limpeza.

Lavagem perimetral integrada.

Entrada de água horizontal Ø 55 mm.

Descarga horizontal Ø 100 mm.

Economia de água: funciona com 4 L de água e mais.

Fundo fechado.

Fornecido com proteções em preto, diretamente fixas sobre a sanita

Instalação rápida e fácil: montagem frontal através de placa de fixação em inox.

Fornecido com a placa de montagem e 6 parafusos antirroubo TORX.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para descarga de 4 L.

Peso: 11 kg.

Garantia 30 anos.