**Válvula higiénica sem retenção de água**

Válvula sem retenção de água com membrana

Válvula cromada

Referência: **621**

Info Prescrição

Sifão sem água M1"1/4.

Válvula com membrana que evita a formação de odores.

Sem retenção de água: cúpula e copo com membrana extraíveis pela parte superior.

Membrana lavável e substituível.

Cúpula em inox, copo e corpo em polipropileno. Membrana de silicone.

Débito de evacuação em conformidade com a norma NF EN 274: 36 l/min.

A válvula pode ser cortada à medida.

Não é adequada para lavatórios com furo ladrão.

Garantia 30 anos.