**Misturadora de lavatório mecânica sequencial mural**

Misturadora mecânica sequencial com bica orientável

Com ligações standard

Referência: **2436S**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório mecânica sequencial mural.

Sequencial a 90°: abertura e fecho sobre a água fria.

Bica plana orientável inferior L.200 mm com quebra-jatos higiénico adaptado para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 35 mm.

Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 5 l/min.

Alavanca Higiene L.200 mm.

Fornecida com 2 ligações murais standard M1/2" M3/4".

Conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Garantia 30 anos.